**攀枝花市东区城市直饮水卫生状况信息公示表**

（2018年第二季度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点（个） | 监测数（件） | 合格数（件） | 合格率（%） | 不合格指标及标准限值 | 备注 |
| 13 | 13 | 13 | 100 | -- |   |

注：（1）水质指标的检验和结果按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（2）监测水样类型指市政供水、自检集中式供水的用户水龙头。

（3）检查指标为：菌落总数、总大肠杆菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮等。

**攀枝花市东区城市用户水龙头水质监测结果（2018年第二季度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供水单位** | **采样地点** | **采样时间** | **监测项目及结果** |
| **色度（度）** | **浑浊度（度NTU）** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **耗氧量以O2计（mg/L）** | **氨氮以N计（mg/L）** | **菌落总数（CFU/mL）** | **总大肠菌群（MPN/100mL）** |
| 1 | 炳草岗水厂 | 电影院旁家婆面 | 20180409 | ＜5 | 0.80 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 炳草岗水厂 | 二小 | 20180409 | ＜5 | 0.48 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 炳草岗水厂 | 政务中心 | 20180409 | ＜5 | 0.71 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 炳草岗水厂 | 九附六盐边羊肉店 | 20180409 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 0.51 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 炳草岗水厂 | 报社旁让火锅飞 | 20180409 | ＜5 | 0.83 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 炳草岗水厂 | 老干部楼 | 20180409 | ＜5 | 0.41 | 无 | 无 | 0.47 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 炳草岗水厂 | 攀冶公司办公楼 | 20180409 | ＜5 | 0.51 | 无 | 无 | 0.53 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 炳草岗水厂 | 大渡口社区卫生服务中心 | 20180409 | ＜5 | 0.61 | 无 | 无 | 0.47 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 炳草岗水厂 | 金海世纪城美度美发 | 20180409 | ＜5 | 0.61 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 大渡口水厂 | 五十四公交调度室 | 20180409 | ＜5 | 0.52 | 无 | 无 | 0.89 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 攀钢生活水厂 | 新钢钒股份有限公司办公楼 | 20180409 | ＜5 | 0.74 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 密地水厂 | 矿业公司动力厂 | 20180409 | ＜5 | 0.90 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 高梁坪水厂 | 倮果银江镇中心校 | 20180409 | ＜5 | 0.90 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.02 | 未检出 | 未检出 |
| 《生活饮用水标准》GB5749-2006限值 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.5 | ≤100 | 不得检出 |

检测单位：攀枝花市疾病预防控制中心      报告日期：2018年7月9日